전력설비 평가 Ⅰ

1. 해안지방의 송전용 나전선에 적당한 것은?

가. 철선 나. 강심알루미늄선 다. 동선 라. 알루미늄합금선

2.전선 접속에 관한 설명을 하였다. 틀린 것은?

가. 접속부분의 전기저항을 증가시켜서는 안 된다.

나. 전선의 세기를 20[%] 이상 유지해야 한다.

다. 접속부분은 납땜을 한다.

라. 절연을 원래의 절연 효력이 있는 테이프로 충분히 한다.

3.금속관 공사시 관을 접지하는 데 사용하는 것은?

가. 노출배관용 박스 나. 엘보우 다. 접지 클램프 라. 터미널 캡

4.빌딩,공장등의 전기실에서 많은 간선을 입출하는 곳에 사용하며, 건조하고 전개된 장소에서만 시설할 수 있는 공사는?

가. 경질 비닐관 공사    나. 금속관 공사

다. 금속덕트 공사       라. 케이블 공사

5.전압의 종류에서 정격전압이란?

가. 비교할 때 기준이 되는 전압

나. 그 어떤 기기나 전기재료등에 실제로 사용하는 전압

다. 지락이 생겨있는 전기기구의 금속제 외함등이 인축에 닿을 때 생체에 가해지는 전압

라. 기계기구에 대하여 제조자가 보증하는 사용한도의 전압으로 사용상 기준이 되는 전압

6.대지전압 150[V]이하의 옥내 전로의 분기회로의 절연저항[㏁] 값은?

가. 0.2 나. 0.1 다. 1.0 라. 2.0

7.A종 철근 콘크리트주의 전장이 15[m]이고 설계하중이 700[㎏]인 경우 전주의 표준근입 깊이[m]는?

가. 1.4   나. 1.5   다. 2.0  라. 2.5

8.정격전압 13.2[㎸]의 전원 3개를 Y 결선하여 3상 전원으로 할때 이 전원의 정격 전압[㎸]은?

가. 22.9    나. 13.2    다. 7.6    라. 3.0

9.케이블의 전력 손실과 관계없는 것은?

가. 철손    나. 연피손  다. 유전체손  라. 도체의 저항손

10.지름 1[㎜], 소선 7본인 연선의 공칭 단면적[㎜2]은 약 얼마인가?

가. 6    나. 8    다. 14     라. 22

11.정격전류가 40[A]의 3상 200[V] 전동기에 직접 접속되는 전선의 허용 전류는 몇[A] 이상이 필요한가?

가. 40    나. 44    다. 50    라. 120

12.제2차 접근 상태라는 것은 가공전선이 다른 공작물로부터 수평거리를 몇[m] 미만인 곳에 시설되는 것을 말하는가?

가. 1.5    나. 3    다. 3.5    라. 5

13.합성 수지관의 굵기를 부르는 호칭은?

가. 반경         나. 단면적   다. 근사내경     라. 근사외경

14.도면에 표기되는 피뢰기의 약호는? LA

가. CT    나. LA    다. DS     라. CB

15.작업대로부터 높이가 2.4[m]인 조명기구를 배치할 때 기구간의 최대거리[m]는?

가. 1.6    나. 2.6    다. 3.6   라. 4.6

16.가요 전선관의 상호접속은 무엇을 사용하는가?

가. 컴비네이션커플링  나. 스플릿커플링

다. 더블커넥터        라. 앵글커넥터

17.고압 변성기 및 변류기의 2차측과 400[V]이하 저압기기의 외함 및 프레임은 몇종 접지공사를 하는가?

가. 제1종 접지공사   나. 제2종 접지공사

다. 제3종 접지공사   라. 특별 제3종 접지공사

18.과전류 차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 포장 퓨즈는 정격전류의 몇 배의 전류에 견디어야 하는가?

가. 1배 나. 1.3배 다. 1.25배 라. 2배

19.지선의 중간에 넣는 애자의 명칭은?

가. 구형애자   나. 곡핀애자  다. 인류애자   라. 핀애자

20.옥내전로의 대지전압의 제한에서 잘못된 설명은?

가. 백열전등 또는 방전등 및 이에 부속하는 전선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 한다.

나. 백열전등 및 방전등용 안정기는 옥내배선에 직접 접속하여 시설한다.

다. 백열전등의 전구소켓은 키나 그 밖의 점멸기구가 있는 것으로 한다.

라. 사용전압은 400[V] 미만일 것.

21.계전기에 관한 기호중 과전압 계전기의 기호는?

가. OV    나. VC     다. S    라. CL

22.금속관에 여러 가닥의 전선을 넣을 때 매우 편리하게 넣을 수 있는 방법으로 쓰이는 것은?

가. 철선   나. 철망그리프  다. 피시테이프  라. 터미널부싱

23......심벌의 명칭은?

가.천장은폐배선 나. 은폐배선 다. 노출배선 라.바닥면 노출배선

24.가연성 분진이 존재하거나 발생하는 곳의 저압옥내 배선중 이동전선은 어느것을 사용하여 시설하여야 하는가?

가. 제1종 캡타이어 케이블    나. 유압 케이블

다. 제3종 캡타이어 케이블    라. CD 케이블

25.기계기구의 운전과 정지, 과부하 보호를 하며 저전압에 동작하는 스위치는?

가. 수은 스위치          나. 타임 스위치

다. 마그네트 스위치      라. 부동 스위치

26.연피 케이블이 구부러지는 곳은 케이블 바깥지름의 최소 몇 배 이상의 반지름으로 구부려야 하는가?

가. 8 나. 12 다. 15 라. 20

27.배관의 직각굴곡 부분에 사용하는것은?

가. 로크너트 나. 절연부싱  다. 플로어박스 라. 노멀밴드

28.로크너트 사용은 무엇과 박스를 접속할 때 사용하는가?

가. 금속관 나. 케이블관  다. 노말벤드 라. 와셔

29.저압옥내 배선에 쓸수있는 최소굵기의 연동선을 사용하여 애자사용공사를 할 경우 전선 1본에 대한 허용전류[A]는? (단, 사용전선은 600V 비닐절연선임.)

가. 19 나. 22 다. 27 라. 35

30.가요 전선관 공사에 관하여 잘못된 것은?

가. 크기는 안지름에 가까운 홀수로 15, 19, 25[mm] 등이 있다.

나. 길이는 5종류로 15, 25, 35, 40,100[m]가 있다.

다. 부속품은 스트렛박스 커넥터, 앵글박스 커넥터, 플랙시블 커     플링, 컴비네이션 커플링이 있다.

라. 공사는 작은 증설공사, 엘리베이터의 공사 전차안의 배선 등     의 시설에 적당하다.

31.400[V] 이하의 저압옥내 배선의 절연저항 측정에 적당한 절연 저항계는?

가.100[V] 메가 나.250[V] 메가 다.500[V] 메가 라.1000[V] 메가

32.특수한 장소에 가장 널리 사용되는 공사로 짝지어진것은?

(단, 폭연성분진 또는 화약류의 분말이 존재하는 곳이고 저압옥내 배선이다.)

가. 애자공사,금속관공사       나. 합성수지관공사,케이블공사

다. 금속관공사,가요전선관공사 라. 케이블공사,금속관공사

33.가공전선에 쓰이는 전선중 구비 조건이 잘못된 것은?

가. 도전율이 작을 것         나. 기계적 강도가 클 것

다. 내구성이 좋고 가벼울 것

라. 가선공사가 쉽고, 접속이 용이할 것

34.전기 세탁기의 금속제 외함에 시설하는 접지공사의 접지저항 최대 값은 몇 [Ω]인가?

가. 50 나. 100 다. 30 라. 150

35.연접 인입선 시설 제한규정에 대한 설명이다. 틀리는 것은?

가. 분기하는 점에서 100[m]를 넘지 않아야 한다.

나. 폭 5[m]를 넘는 도로를 횡단하지 않아야 한다.

다. 옥내를 통과해서는 아니된다.

라. 분기하는 점에서 고압의 경우에는 200[m]를 넘지 않아야 한다.

36.금속전선관을 설명한 것이다. 옳지 않은 것은?

가.후강전선관은 16[mm]에서 104[mm]까지 10종이 있다.

나.후강전선관의 두께는1.2[mm]이고,길이는 5.6[m]이다.

다.박강 전선관은 15[mm]에서 75[mm]까지 8종류가 있다.

라.박강 전선관의 호칭은 바깥지름의 크기에 가까운 홀수로 호칭한다.

37.그림은 인입선 공사이다. A 에 해당하는 것은?

가. 저압용 래크      나. 내장스트랩

다. 인입용 애자      라. 캐치홀더

38.다음 중 차단기를 시설해야 되는 곳은?

가. 접지 공사의 접지선

나. 제2종 접지공사를 한 저압 가공 전선로의 접지측 전선

다. 다선식 전로의 중성선

라. 고압에서 저압으로 변성하는 변압기 2차측의 전압측 전선

39.굵기가 같은 두단선의 쥐꼬리 접속에서 와이어 커넥터를 사용하는 경우에는 심선을 몇 회 정도 꼰다음 끝을 잘라내야 하는가?

가. 2∼3회  나. 4∼5회  다. 6∼7회  라. 8∼9회

40.전선 접속법에 관한 설명이 잘못된 것은?

가. 접속부분의 전기저항을 증가시켜서는 안 된다

나. 접속 슬리브나 전선 접속기구를 사용하여 접속하거나 또는 납땜을 할것

다. 전선의 강도를 20[％]이상 감소시키지 아니할 것

라. 전선 접속 후 절연테이프에 의한 절연방법은 비닐 테이프를 반폭이상 겹쳐서 3번 이상 감는다

41.애자사용공사에 사용하는 애자가 갖추어야 할 성질이 아

닌 것은?

가. 절연성 나. 난연성 다. 내수성 라. 내유성

42.사용전압이 400V를 초과하는 경우의 금속관 및 부속품등은 사람이 접촉될 우려가 없는 경우 제 몇종 접지공사를 하는가?

가. 제1종  나. 제2종  다. 제3종   라. 특별제3종

43.합성수지관 공사를 할 때 필요하지 않는 공구는?

가. 토치 램프 나. 쇠톱  다. 오스터 라. 리머

44.접속함 내에서 가는 전선을 접속할 때에는 어떤 방법으로 접속하는가?

가. 트위스트 접속 나. 쥐꼬리 접속

다. 브리타니어 접속 라. 슬리브 접속

45.피뢰기의 특성이 아닌 것은?

가. 이상 전압의 침입에 대하여 신속하게 방전 특성을 가질 것.

나. 방전 후 이상 전류 통전시의 단자 전압을 일정 전압이하로 억제 할 것.

다. 이상 전압 처리 후 속류를 차단하여 자동 회복하는 능력을 가질 것.

라. 반복 동작에 대하여 특성이 변화하여야 할 것.

46.인류하는 곳이나 분기하는 곳에 사용하는 애자는?

가. 구형 애자 나. 가지 애자

다. 새클 애자 라. 현수 애자

47.전로는 절연하여 사용하는 것이 원칙이나 보안상, 경제상의 이유 또는 구조상 절연할 수 없는 경우에는 전로의 절연 원칙에서 제외하고 있는데 보기중 틀린 것은?

가. 계기용 변성기의 접지점

나. 중성점의 접지점

다. 변압기의 1차측 접지점

라. 다중 접지 중성선의 접지점

48.동력 배선에서 눌름버튼 스위치를 누르고 있는 동안만 전동기가 회전 하는것을 무엇이라 하는가?

가. 연동 장치 나. 자기 유지

다. 촌동 운전 라. 동작 지연

49.다음 중 금속 덕트 공사의 시설 방법 중 틀린것은?

가. 덕트 상호간은 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것.

나. 덕트 지지점 간의 거리는 3[m] 이하로 할 것.

다. 덕트 종단부는 열어 둘 것.

라. 덕트 내부에 먼지가 들어가지 않도록 할 것.

50.합성수지관공사에 의한 저압 옥내 배선 공사에서 잘못된 것은?

가. 단구 및 내면은 전선의 피복을 손상하지 아니 하도록 매끈할것

나. 합성수지관 안에서는 전선에 접속점이 없도록 할것.

다. 관의 지지점간의 거리를 2[m]로 함

라. 관상호를 접속할때 삽입 깊이를 관외경의 1.2배로 함

51.고압 및 특별 고압 전로의 절연성을 측정하는 절연 내력시험에서 시험 전압을 몇 분간 가하여 이상 유무를 확인 하는가?

가. 10   나. 30   다. 40   라. 60

52.폭연성 분진이 존재하는 곳의 금속관 공사에 있어서 관상호 및 관과 박스의 접속은 최소 몇 턱 이상의 죔나사로 시공하여야 하는가?

가. 3턱    나. 4턱    다. 5턱     라. 6턱

53.아우트렛 박스등의 녹아웃의 지름이 관의 지름보다 클 때에 관을 박스에 고정시키기 위해 쓰는 재료의 명칭은?

가. 터미널캡 나. 링리듀서 다. 엔트랜스캡 라. 유니버셜

54.코드펜던트로서 매달 수 있는 코드에 걸리는 중량의 총계가 최대 몇[Kg]이하라야 하는가?

가. 1    나. 3     다. 4     라. 5

55.일반적으로 졍크션 박스내에서 사용되는 전선 접속방식은?

가. 슬리이브           나. 코오드놋트

다. 코오드파아스너     라. 와이어커넥터

56.금속관 공사에 필요한 재료가 아닌 것은?

가. 부싱               나. 유니언 커플링

다. 박스 커넥터        라. 로크너트

57.기구(조명)의 시설에서 기구의 부착높이는 하단에서 지표상 4.5m 이상으로 하고, 다만 교통에 지장이 없는 경우는 지표상 최소 몇 m 이상으로 하는가?

가. 3.0    나. 4.0   다. 4.5   라. 5.0

58.지지물에 완금, 완목, 애자 등을 장치하는 것은?

가. 건주   나. 가선   다. 장주    라. 경간

59.제3종 접지공사에서 접지 저항의 최대값은 몇〔Ω〕인가?

가. 10    나. 100    다. 150    라. 300

60.작업대로부터 높이가 2.4[m]인 조명기구를 배치할 때 S宙1.5H를 이용하여 기구간의 최대거리는[m]는?

가. 3.6    나. 2.4    다. 1.5     라. 1.2