기계작업별 Checklist	전지작업	CL-안전-239

	기계설비 설명	전지작업이란 미관상 보기 좋은 모양으로 만들기 위해 나뭇가지 일부를 잘라 주는 일이다.
	유해위험요인	- 전지공구 및 나뭇가지의 낙하로 인하여 작업자가 다칠 위험이 있다. - 사다리 및 나무에 올라가서 작업을 할 때에는 추락의 위험이 있다.
	법적요구사항	- 해당 없음.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	전지가위 및 전지톱 사용 전 정상 작동유무를 점검하는가?
2	전지작업을 할 때에는 반드시 전지 전용 사다리를 이용하는가?
3	전지작업을 행하는 장소에는 작업자 외의 사람들의 출입을 금지시키는가?
4	악천후 시에는 반드시 작업을 금지하는가?
5	전지가위, 전지톱을 가지치기 이외의 다른 용도로 사용하지는 않는가?
6	전지톱 사용 시에는 반드시 몸을 지탱하고 작업하는가?
7	부득이하게 나무에 올라가서 작업을 할 때에는 감시자를 배치하는가?
8	고압이상의 전로와 근접된 장소에서 전지작업 시에는 지상감시자를 두고 작업하는가?
9	나뭇가지 및 공구의 낙하 시 머리보호를 위해 반드시 안전모를 착용하는가?
10	전지 작업 시 공구벨트를 착용하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해